Инструкция по укладке

|  |
| --- |
| 1. Элементы замка Erfolg H&Ghttp://erfolg.su/img/homemore1.jpg |
| 2. Позиционирование модулей Erfolg H&Ghttp://erfolg.su/img/hg_install_2.jpg |

|  |
| --- |
| 3. Сборка модулей Erfolg H&Ghttp://erfolg.su/img/hg_install_3.jpg |
| 4. Сборка покрытия осуществляется на размеченном основании от верхнего левого углаhttp://erfolg.su/img/hg_install_4.jpg |

|  |
| --- |
| 5. Подгонка по разметке краев покрытия Erfolg H&G производится электролобзиком, «болгаркой» или другими режущими инструментами. |
| Внимание! После укладки покрытия на песчаном основании, его необходимо затрамбовать в песок. |

Инструкция по подготовке песчаного основания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разметить основание «Корыто» под песчаную подушку | 2. Вынуть грунт 15 см | 3. Засыпать «Корыто» карьерным песком и пролить водой | 4. Утрамбовать песок с помощью механического вибратора или ручного приспособления |
| http://erfolg.su/img/manual1.gif | http://erfolg.su/img/manual2.gif | http://erfolg.su/img/manual3.gif | http://erfolg.su/img/manual4.gif |
| 5. Выровнять песчаное основание с помощью рейки | 6. Собрать покрытие и втрамбовать его в песчаную подушку | 7. Убрать песок с поверхности с помощью щетки |
| http://erfolg.su/img/manual5.gif | http://erfolg.su/img/manual6.gif | http://erfolg.su/img/manual7.gif |